

**«КУЖ» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА СÖВЕТ**

**СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУЖБА»**

168066, Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Кужба, ул.Центральная, д.138

**КЫВКÖРТÖД**

**Р Е Ш Е Н И Е**

«03» ноября 2016 года № IV-2/7

**Об утверждении Программы комплексного развития**

**систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Кужба»**

**Усть-Куломского района Республики Коми на период 2016 – 2025 гг.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года № 2014, руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Кужба», Совет сельского поселения «Кужба» решил:

 1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Кужба» Усть-Куломского района Республики Коми на 2016-2025 гг. (Приложение).

 2. Решение Совета сельского поселения «Кужба» от 24.06.2016 г. № III-39/155 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО СП «Кужба» на 2016-2016 гг.» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на информационном стенде администрации сельского поселения «Кужба» и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Кужба».

Глава сельского поселения «Кужба»

Председатель Совета поселения И.П.Липин

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета сельского

поселения «Кужба»

от 03.11.2016 г № IV-2/7

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ**

**КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУЖБА»**

**УСТЬ-КУЛОМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ**

на период 2016 – 2025 гг.

2016

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ** | 4 |
| **2.** | [ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО](#_bookmark1) [КОМПЛЕКСА](#_bookmark1) | 6 |
| **3.** | [ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ](#_bookmark2) [КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ](#_bookmark2)  | 8 |
|  | Коммунальная инфраструктура электроснабжения | 9 |
|  | Коммунальная инфраструктура газоснабжения | 10 |
|  | Коммунальная инфраструктура водоснабжения | 10 |
|  | Коммунальная инфраструктура водоотведения | 11 |
|  | Коммунальная инфраструктура теплоснабжения | 11 |
|  | Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов | 11 |
| **4.** | [ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА](#_bookmark9) [КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ](#_bookmark9) | 12 |
|  | Анализ социально-экономического развития сельского поселения | 12 |
|  | Краткая характеристика сельского поселения | 12 |
|  | [Климат](#_bookmark12)  | 14 |
|  | Анализ численности населения | 15 |
|  | [Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития](#_bookmark14) | 15 |
|  | [Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда.](#_bookmark15) | 15 |
|  | Характеристика экономики сельского поселения | 16 |
|  | Перспектива развития территории сельского поселения | 16 |
|  | Объемы коммунальных услуг до 2025 года | 17 |
| **5.** | [ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ](#_bookmark19) [ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ](#_bookmark19) | 18 |
|  | Система электроснабжения | 18 |
|  | Система теплоснабжения | 23 |
|  | Система водоснабжения | 25 |
|  | Система водоотведения | 27 |
|  | Система газоснабжения | 27 |
|  | [Краткий анализ состояния установки приборов учета и](#_bookmark25) [энергоресурсосбережения у потребителей](#_bookmark25) | 27 |
|  | [Перечень и количественные значения целевых показателей развития](#_bookmark26) [коммунальной инфраструктуры](#_bookmark26) | 28 |
| **6.** | [ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,](#_bookmark27) [ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ](#_bookmark27)  | 31 |
|  | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 34 |
|  | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 36 |
|  | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | 39 |
|  | Программа инвестиционных проектов в водоотведении | 41 |
|  | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 41 |
|  | [Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение)](#_bookmark33) [ТБО и других отходов](#_bookmark33) | 41 |
|  | Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 44 |
|  | Программа установки приборов учета у потребителей | 45 |
| **7.** | **УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ** | 45 |
|  | Ответственные за реализацию Программы | 45 |
|  | План-график работ по реализации Программы | 46 |
|  | Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы | 46 |
|  | Порядок корректировки Программы | 46 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Кужба» Усть-Куломского района Республики Коми

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексногоразвития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Кужба» на период 2016-2025 годы |
| Основание для разработки Программы | Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Кужба» |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения «Кужба» |
| ИсполнителиПрограммы | Администрация сельского поселения «Кужба»,Администрация МР «Усть-Куломский» |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.5.Совершенствование механизмов развития энер**г**осбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Кужба».7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2025 год. Этапы осуществления Программы: один этап 2016-2025годы |
| Основные мероприятия Программы | Поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; расширение централизованной водопроводной сети; строительство современной станции химводоочистки; реконструкция и строительство котельных; реконструкция линий электропередачи. |
| Объём и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 350 тыс.руб. в т.ч. по видам коммунальных услуг:- Теплоснабжение: мероприятия по реконструкциии модернизации системы теплоснабжения - 0 тыс. руб.; Водоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 0 тыс. руб.; - -- -------Водоотведение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 0 тыс. руб.; Электроснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 0 тыс.рубГазоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – 0 тыс.руб.Сбор и утилизация (захоронение) ТБО: мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации отходов – 350тыс.руб. |

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

**Целью** разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Кужба» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры.

Основными **задачами** Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

* 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
	2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
	3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
	4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
	5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
	6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
	7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры базируются на следующих принципах:

* + - системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
		- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – Совет сельского поселения «Кужба» - осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган имеет право:

* + запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения «Кужба», необходимую для осуществления своих полномочий информацию;
	+ разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
	+ рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения «Кужба», возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.
1. Глава сельского поселения «Кужба» осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения «Кужба» или сторонней организации.

Глава сельского поселения «Кужба» имеет право:

* + запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;
	+ выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;
	+ рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем

коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения «Кужба», возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

1. Администрация сельского поселения «Кужба»:
	* организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
	* организует экспертизу Программы;
	* организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация сельского поселения «Кужба» имеет право:

* + запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;
	+ выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;
	+ рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Кужба» разрабатывается на период с 2016 до 2025 года.

Этап осуществления Программы: 2016- 2025 гг.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

* 1. Площадь территории (на 01.01.2016) – 97698 га.
	2. Численность населения ( на 01.01.2016) – 1335 чел.
	3. Территориальное деление: Территорию поселения составляют земли в административных границах сельского поселения.
	4. Общая площадь жилищного фонда (2016 г.) – 25,7 тыс. кв.м.
	5. Число источников энергоснабжения (2016 г.): теплоснабжения – 1 единица; электроснабжения – 1единица.

- газоснабжение – 0 ГРУ.

- водоснабжение – 2скважины + 2 скважины (КТК).

* 1. Протяженность сетей (2016г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 0,717 м

- водопроводные – 3,1 км. (асп) +0,904 (твк) м.= 4,004 км

- канализационные – 0 км

- газоснабжение – 0 км

- электроснабжения – 28,7 км.

* 1. Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2016г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 100 м.

- водопроводных –0,2 км (твк)

- канализационных – 0%;

- электроснабжения – 30%;

- газоснабжения – 0%.

* 1. Отпущено энергии (2015 г.): теплоснабжение – 811 Гкал/час (ктк)
	2. - электроснабжение – 150667 кВт/ч в год (асп)

- газоснабжение – 0 тыс. м3;

- холодное водоснабжение – 0,734795 куб.м (асп)

- водоотведение – 0 тыс. куб.м;

- ТБО – н/д тыс.куб.м.

* 1. Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Распределение и поставку электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляет филиал ОАО «Коми энергосбытовая компания».

Характеристика линий электропередачи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование линии | Напряжение, кВ | Протяженность, км |
| Всего | В пределахпоселения |
| ПС-110/10 кВ «Усть-Кулом» | 110-10 | 28,7 | 28,7 |

Распределение, передача электроэнергии потребителям сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ОАО «Коми энергосбытовая компания».

Центр питания – ПС 110/10кВ «Усть-Кулом».

Питание потребительских подстанций осуществляется по ВЛ-10 кВ Ф14 Д протяженностью 28,7 км.

Суммарная расчетная нагрузка существующих коммунально-бытовых потребителей, общественных зданий и мелкопромышленных предприятий сельского поселения «Кужба» приведенная к шинам 10кВ центра составляет 1,43 МвТ. Состояние электрических сетей в настоящее время удовлетворительное.

В плане капитального ремонта сетей запланированы работы:

-ремонт ВЛ-10 Ф14Д на участке протяженностью 6,7 км с заменой опор в количестве 67 штук и заменой линейных разъединителей в количестве 2 шт.

- ремонт сетей ВЛ-0,4 кВ участка протяженностью ).№ км с заменой опор в количестве 7 шт.

в плане технологических присоединений новых потребителей к сетям 0,4 кВ в 2016 г. выполнены работы по реконструкции ВЛ протяженностью 0,4 км и подключены потребители в количестве 5 объектов.

До конца года будут реконструированы сети и подключены еще 8 потребителей.

Коммунальная инфраструктура газоснабжения.

Газоснабжение сельского поселения отсутствует.

Коммунальная инфраструктура водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения поселения являются подземные воды и открытые водоемы.

В настоящее время водопроводные сети функционируют только в с.Кужба, пст.Ульяново, пст.Озъяг. Вода к существующим объектам общественного назначения и к жилым домам подается по водопроводным сетям.

Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок и шахтных колодцев. Водопроводные сети тупиковые.

Данные по потреблению воды отсутствуют.

По химическому составу воды скважин преимущественно пресные, гидрокарбонатные различного катионного состава.

Сети водопровода в поселении проложены подземно из труб различных материалов: с. Кужба 1,5 км (АСП), Ульяново 0,6 км(АСП), Озъяг 1 км (АСП) +0,9 км (КТК). Трубопроводы водоснабжения имеют не большой износ, требуется частичный ремонт, замена сетей. Забор воды на тушение пожаров осуществляется из сети водопровода, открытых водоёмов, а также из пожарных резервуаров, расположенных на территории поселения.

* 1. Коммунальная инфраструктура водоотведения

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

Коммунальная инфраструктура теплоснабжения

Система централизованного теплоснабжения потребителей сельского поселения «Кужба» базируется на котельной КТК, работающей на дровах мощностью 0,62 Гкал/ч.

Основная доля вырабатываемой котельными установками, тепловая энергия потребляется на отопление жилого и общественных зданий (7 объектов).

Протяженность тепловых сетей составляет 0.716 км, в том числе ветхих 0.01 км. Отопление жилых домов частного сектора – печное на дровах.

Характеристики существующих котельных:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | МощностьГкал/ч | ПрисоединеннаяМощность (Гкал/ч) | Вид топлива |
| Котельная п.Озъяг | 0,62 | 0,62 | дрова |
| Итого по сельскому поселению | 0,62 | 0,62 | дрова |

* 1. Коммунальная инфраструктура утилизации
	2. твердых бытовых отходов

Вывоз мусора на территории сельского поселения производится 2 раза в месяц, осуществляет вывоз мусора МУП «Север». Пункты временного хранения ТБО расположены на обособленных территориях.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Анализ социально-экономического развития сельского поселения.

* + 1. Краткая характеристика сельского поселения.

Сельское поселение «Кужба» охватывает территорию 93527,75 га, располагается в западной части муниципального района «Усть-Куломский». Граничит землями на юге - с МО СП «Деревянск», МО СП «Носим», МО СП «Усть-Кулом»; на западе - МО СП «Руч»; на севере – МО СП «Помоздино»; на востоке – МО СП «Кебанъель», МО СП «Пожег».

В состав сельского поселения «Кужба» входят 4 населенных пунктов –село Кужба, деревни Малая Кужба, пст.Ульяново, пст.Озъяг. Административным центром административной территории является село Кужба.

 **КУЖБА (КУЖ)** - село на правом берегу р. Вычегды, центр села в 14 км от райцентра. 1646 г. – первое упоминание о Кужбе. 1860-е гг. – построена часовня во имя Нерукотворного образа Спаса. 19 августа 1900 года освящена часовня у ручья Утка-шор близ Кужбы.1907 г. – открыто Земское начальное училище. В октябре 1926 г. начато строительство церкви в Малой Кужбе. В декабре 1927 года в стране началась коллективизация. В д.Малая Кужба организовали два колхоза: «Гигант» (председатель Кузнецов Ф.И.) и «Ленин ног» (председатель Тарабукин Ф.Н.). В Большой Кужбе организованы колхозы «Уджалысь» и «Урожай». Эти колхозы в 1938 году объединили большой колхоз «Союз» (председатель П.М.Кузнецов).

1937 г. – открыта изба-читальня, в которой насчитывалось около 200 книг.20 января 1939 г. образован Кужбинский сельсовет. За годы ВОВ 1941-1945 гг. погибли 107 жителей села. 1947 г. – начало строительства Кужбинской узкоколейной железной дороги. 8 июля 1948 г. – введен в эксплуатацию Кужбинская ГЭС на реке Кужью для электрофикации колхозов «Союз» и «Ленин ног», закончено строительство гидро-элетростанции мощностью 30-50 киловат.

1953 г. – открылась сельская библиотека. 1963 г. – открыта новая школа. 29 декабря 1974 года – открыт новый детский сад-ясли. 1979 г. – закончено строительство Дома культуры.

 **УЛЬЯНОВО (УЛЬЯНА)** Ульяново – пос. на правом берегу р.Вычегда, в 11 км от села Кужба. **На территории поселка находится Троице-Стефано-Ульяновский монастырь**. По некоторым данным, в 1385 году Стефан Пермский основал здесь монастырь (пустынь) во имя Спаса Нерукотворенного Образа, впоследствии запустевший. Согласно легенде, в те далекие времена разбойники похитили дочь местного священника Ульяну, которая, спасаясь от них, бросилась с лодки в реку и утонула напротив того места, где сейчас находится монастырь; с тех пор это место называется «Ульяново плесо», а монастырь – Ульяновским. В 1667 году вдовый священник Федор (Филарет) Тюрнин принял инонический сан, приехал сюда с четырьмя сыновьями и в том же году построил в пустом и безлюдном месте небольшую деревянную церковь во имя Спаса Нерукотворенного Образа. В 1670-х годах монастырь неоднократно обкрадывали. В 1684 году церковь сгорела, в 1689 году ее вновь построили. В 1695 году была освящена вторая деревянная церковь – во имя Похвалы Пресвятой Богородицы. В 1707 году в пустыни, «что был Спасский монастырь», имелись две деревянные церкви, 1 двор священника, 1 двор церковного дьячка, 1 вдовий двор и один бобыльский двор. Позднее (в 1764 г. или несколько ранее) пустынь была упразднена. Потомки Ф. Тюрнина продолжали жить при «бесприходной Ульяновской церкви». Со временем старые церкви пришли в ветхость, и была построена новая деревянная церковь.

В 1859 г. в Ульяново имелась церковь, 2 двора крестьян Ивана и Василия Тюрниных, 12 чел. В 1860 г. по ходатайству местных жителей и по определению Священнаго Синода монастырь был учрежден под наименованием Троицко-Стефано-Ульяновский как заштатный, с настоятельством строительским. Первые монахи прибыли сюда из Лальска (в низовьях Лузы), в 1886 г. к ним присоединились монахи из Соловецкого монастыря. В 1867 году началось строительство новых монастырских зданий. Каменный собор начали строить в 1869 г.; его первый придел на нижнем этаже осветили в 1873 г.; окончательно обустройство собора и его освящение завершилось в 1875 г. Строительство каменных стен монастыря началось в 1877 г. В 1880 г. построили каменную надвратную церковь, в 1886 г. – каменные часовню и кладбищенскую церковь. В 1892 г. открылась школа. Монастырю принадлежали земельные угодья, на которых располагались пашни (сеяли ячмень и рожь), огороды (сажали капусту, огурцы и др.) и сенокосы. Монахи занимались рыбной ловлей, держали лошадей, коров; кроме того, монастырю принадлежало стадо оленей.

 К концу 19 века братия насчитывала более пятидесяти человек. В большие праздники обитель принимала до пяти тысяч богомольцев. Было построено подворье в Усть-Сысольске (ныне Сыктывкар).

 После прихода к власти в Коми крае большевиков деятельность монастыря стала сворачиваться. В сентябре 1918 г. монастырь был ограблен. В декабре 1918 г. на его территории образовали совхоз, в 1919 г. открыли сельскохозяйственную школу. Монастырские церкви закрыли в 1923 г. В 1924 г. монастырь перестал существовать, здесь открылся сельхозтехникум. Во второй половине 1920-х гг. в Ульяновском сельхозтехникуме активно действовал филиал Общества изучения Коми края. В 1920 г. в Ульяново числилось 157 чел. В 1926 г. здесь насчитывалось 39 дворов, 116 человек. В 1930 г. тут находились фельдшерский пункт, сельхозопытная станция, пароходная стоянка. В тридцатых годах был разобран верхний этаж Троицкого собора и часть стен. Во время Великой Отечественной войны в Ульяново располагался госпиталь, затем – дом для душевнобольных. В начале 1960-х гг. был уничтожен первый этаж собора. То, что не успели разрушить, с 1969 г. числилось под охраной государства.

Возрождение Ульяновского монастыря началось 8 июня 1994 года приездом в село Ульяново шести монахов и послушников из города Печоры во главе с игуменом Питиримом (ныне Преосвященнейший Питирим, епископ Сыктывкарский и Воркутинский). Первая Божественная Литургия была отслужена 10 июня 1994 г. в спешно отремонтированной надвратной церкви Архангела Михаила. Начались ежедневные службы, ремонтные работы. К осени 1994 г. была отреставрирована кладбищенская Успенская церковь, освященная на праздник Покрова Божей Матери епископом Архангельским и Мурманским.

 С марта 1995 г. монастырю принадлежит подсобное хозяйство, обеспечивающее обитель овощами и молочными продуктами. Начата реконструкция монастырской колокольни с двумя храмами – Никольским и Зосимы и Савватия Словецких, строительство разрушенных монастырских стен и Троицкой церкви, ремонт братских корпусов.

 **ОЗЪЯГ** Поселок расположен на правом берегу Вычегды, отмечен на топографических картах 1940-х гг. В списке населенных пунктов 1956 г. не значится. Официально зарегистрирован в 1957 году.

Климат

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 32,6 С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,2 С), самым холодным - январь (-16,4 С). Среднегодовая температура воздуха, по данным метеостанции Усть-Кулом, равна -0,2 С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет186.

Среднегодовое количество осадков в районе равно 623 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова в лесу составляет 86 см.

В целом за год преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/с. Преобладающее направление ветра зимой – юго-восточные со средней скоростью 2,3 м/сек, летом – северо-западные со скоростью 1,1 м/сек.

По схематической карте климатического районирования поселение «Кужба» относится к району I, подрайону I. Расчетная температура для проектирования массивных конструкций и отопления самой холодной пятидневки равна -380С. Температура наиболее холодных суток -410С. Средняя температура наиболее холодного периода равна -210 С. Продолжительность отопительного периода равна 248 суткам при среднесуточной температуре -6,30С.

В геологическом строении территории принимают участие песчано-глинистые образования четвертичных отложений, представленные темно-серыми грубоотсортированными с галькой суглинками, твердой и полутвердой консистенции; серо-бурой и серой слоистой супесью с галькой, бурыми и серыми с галькой песками, бурыми суглинками. Уровень грунтовых вод 2.0-2.8 м от поверхности, носящий сезонный характер.

* + 1. Анализ численности населения

Сельское поселение - это 4 населенных пунктов, где живут учителя и пенсионеры, предприниматели и школьники, медицинские работники и работники культуры, в общем люди разных профессий и возрастов. На территории поселения зарегистрировано 1335 человек, из них:

 мужчин – 50,1%,

 женщин – 49,9%.

Трудоспособного возраста :

 мужчин – 54,2 %;

женщин – 45,8 %. Дети до 18 лет – 328 чел.

Пенсионеры - 258 человек (24,3 %), из них:

* участники ВОВ – 1 чел.;
* блокадниц – 0 чел.;
* долгожителей (90 и более лет) – 1 чел.;
* вдовы участников и инвалидов ВОВ - 2.

В 2015 году родилось 12 человек, умерло 9 человек.

Прогнозная численность населения сельского поселения согласно генеральному плану на расчетный срок (2025г.) составит 1378 человек.

* + 1. Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития

Жилищный фонд сельского поселения по состоянию на 2016 г. составил 315 жилых строений общей площадью 25,7 тысячи квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 19,2 м2.

По своей объемно-планировочной структуре жилищный фонд поселения представлен малоэтажной застройкой с преобладанием индивидуального жилищного строительства.

В структуре жилищного фонда поселения 16 % составляет жилье, находящееся в неудовлетворительном состоянии. Общая площадь ветхого жилья –7,7 тыс. м2.

* + 1. Мероприятия по развитию и размещению
		2. объектов жилищного фонда

Предусматривается увеличение жилищного фонда сельского поселения на расчетный срок, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность.

* + 1. Характеристика экономики сельского поселения

Территория планирования традиционно выделяется сельским профилем специализации – структура и стоимостные объемы ее экономического продукта преимущественно формируются в сельском хозяйстве, в лесной отрасли и переработке древесины.

В аграрном производстве задействованы 1 крестьянско-фермерское хозяйство, личные подсобные хозяйства населения.

В хозяйствах населения выращиваются картофель и овощи.

Другое важное направление специализации сельского хозяйства – животноводство – на территории поселения представлено молочно-мясным скотоводством.

Перспектива развития территории сельского поселения

Перспектива развития территории сельского поселения рассматривается до 2025года.

Основную роль потенциального роста интереса со стороны инвесторов играет наличие рынков сбыта, развитая транспортная сеть, наличие трудовых ресурсов, поддержка со стороны органов власти. Для повышения инвестиционного потенциала необходимо формирование на территории сельского поселения системы инвестиционных площадок (подготовка свободных земель под промышленную застройку в местах, обеспеченных соответствующей производственной инфраструктурой: транспортными коммуникациями, газо-, тепло- и электроснабжением, средствами связи).

Одним из основных условий развития экономики, решения проблем занятости населения, повышения качества обслуживания населения, снижения социальной напряженности, а также повышения налоговых поступлений в доходную часть районного и местного бюджета является малое предпринимательство.

Важную роль в экономике поселения играет развитие малого и среднего бизнеса.

Почти все действующие предприятия поселения являются малыми.

Основными задачами для дальнейшего развития малого бизнеса на территории сельского поселения является:

* необходимость проводить работу по устранению административных барьеров;
* решение проблемного вопроса о «легализации» всех работающих в малом бизнесе, что позволит не только улучшить социальную защищенность этой категории работающих, но и дать существенную экономию расходной части бюджета района;
* создание благоприятного инвестиционного климата для развития малого предпринимательства;
* освоение малым бизнесом новых рынков;
* создание правовых условий для динамичного развития.

Для создания условий роста экономического потенциала промышленного комплекса сельского поселения необходимо решение следующих задач:

* + рост эффективности производства, техническое перевооружение существующих предприятий;
	+ повышение инвестиционной привлекательности поселения, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью создания новых производств и развития уже имеющихся;
	+ укрепление экономики за счет создания благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства как инструмента для создания новых рабочих мест, одного из источников дохода местного бюджета и обеспечения населения качественными товарами и услугами.
	1. Объемы коммунальных услуг до 2025 года

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в сельском поселении отмечены следующие тенденции:

* низкие темпы роста по группе «бюджетно-финансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура);
* по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением малоэтажного строительства.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

* рост численности населения в связи с увеличением малоэтажного строительства;
* энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Объемы коммунальных услуг до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Холоднаявода, м3** | **ГВС, м3** | **Сточныеводы, м3** | **Тепловаяэнергия, Гкал** | **Электроэнергия, кВт/час** | **Газ** | **Твердыебытовыеотходы, м3** |
| **сетевой, м3** | **сжиженный, тн** |
| **2016 год** |
| **ВСЕГО** | 23255 | 0,0 | 0 | 0,9 | н/д | 0 | 0 | н/д |
| **2025 год** |
| **ВСЕГО** | 23255 | 0,0 | 0 |  | н/д | 0 | 0 | н/д |

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки.

5.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Система ресурсоснабжения сельского поселения включает следующие отрасли:

* электроснабжение;
* теплоснабжение;
* водоснабжение;
* водоотведение;
* сбор и утилизация твердых бытовыхотходов.
	1. Система электроснабжения

Основные технические данные:

* Количество ТП 11 ед.
* Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС,

ТП–2,9 МВА;

* Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением –100%;
* Полезный отпуск электрической энергии – нет данных кВт.(в год)

Институциональная структура.

Распределение, передача электроэнергии потребителям сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ОАО «Коми энергосбытовая компания».

Характеристика системы ресурсоснабжения.

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от подстанций:

- ПС-110/10 кВ "Усть-Кулом"

- ТП(КТП, СТП)-10/0,4кВ 11 шт. – 2,9 МВА

Доля поставки ресурса по приборам учета.

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

Прогноз потребности в электроэнергии в сельском поселении произведен на основе следующих параметров:

* прогноз поддержания численности постоянного населения к 2025 г. На уровне 1378 чел.
* норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека;
* прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Надежность работы системы.

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ.

Качество поставляемого ресурса.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

* отклонение напряжения от своего номинального значения;
* колебания напряжения от номинала;
* не синусоидальность напряжения;
* не симметрия напряжений;
* отклонение частоты от своего номинального значения;
* длительность провала напряжения;
* импульс напряжения;
* временное перенапряжение.

Качество электрической энергии в сельском поселении обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Данные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее – категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

* допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;
* срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Воздействие на окружающую среду.

Так как в сельском поселении отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

* масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
* аккумуляторные батареи;
* масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей взамен масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели при истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

**Тариф на коммунальные ресурсы.**

Расчёты тарифов производятся энергоснабжающими организациями на основании «Методических указаний по расчету тарифов на услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности) и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049), а также в целях реализации пункта 63 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 9, ст.791).

**Технические и технологические проблемы в системе.**

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения сельского поселения:

* Значительное увеличение потребления электроэнергии сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.
* При увеличении нагрузок сельского поселения существующие сети 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 10-0,4кВ.
* Коммутационные аппараты 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.
* Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.) что приводит к повышенным потерям в электросети.
* Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.
* Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4кВ.
* Большой процент износа ТП и ВЛ
	1. Система теплоснабжения

Основные технические данные системы теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения потребителей сельского поселения «Кужба» базируется на котельных, работающих на дровах, преимущественно малой мощности (0,5- 2,0Гкал/час).

Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловая энергия потребляется на отопление жилых и общественных зданий.

Протяженность тепловых сетей составляет 0.7 км, в том числе ветхих 0.05 км. Отопление жилых домов частного сектора – в основном печное на дровах.

Доля поставки ресурса по приборам учета. Данные по приборам учета отсутствуют.

Безопасность и надежность системы.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

* обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;
* резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;
* выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;
* контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;
* осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;
* комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);
* АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;
* постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения.

**Воздействие на окружающую среду.**

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

**Технические и технологические проблемы в системе.**

В настоящее время общее состояние объектов коммунальной теплоэнергетики, расположенных в поселении, можно оценить как удовлетворительное. Теплоснабжение осуществляется по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено. Тепловые сети поселения обладают достаточной пропускной способностью.

**Тариф на коммунальные ресурсы.**

Организации обслуживающие тепловые сети – Усть-Куломский филиал "Коми тепловая компания"

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии на 2015г. с 01.01. по 30.06 - 2873,44руб., с 01.07 по 31.12 – 3022,87руб.

* 1. Система водоснабжения

Основные показатели системы водоснабжения:

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения поселения являются подземные воды и открытые водоемы.

В настоящее время водопроводные сети функционируют только в с.Кужба, пст.Ульяново, пст.Озъяг. Вода к существующим объектам общественного назначения и к жилым домам подается по водопроводным сетям.

Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок и шахтных колодцев. Водопроводные сети тупиковые.

Данные по потреблению воды отсутствуют.

По химическому составу воды скважин преимущественно пресные, гидрокарбонатные различного катионного состава.

Сети водопровода поселения проложены подземно из труб различных материалов, пвх,сталь,чугун. Трубопроводы водоснабжения имеют малый износ, требуется частичный ремонт. Забор воды на тушение пожаров осуществляется из сети водопровода, открытых водоёмов, а также из пожарных резервуаров, расположенных на территории поселения.

Институциональная структура.

На территории поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает Усть-Куломский филиал ОАО «Коми тепловая компания», Администрация СП «Кужба».

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения сельского поселения являются подземные воды.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Водоснабжение населения и абонентов которой обеспечивается за счет артезианских скважин. Основными потребителями воды является население. Общая протяженность сетей составляет 3,1 км.

Для системы водоснабжения используется 11 артезианских скважин.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения. Данные по объему потребления воды отсутствуют.

Безопасность и надежность

Для целей комплексного развития системы водоснабжения сельского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество.

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

 - перебои в водоснабжении (часы,дни);

* + частота отказов в услугеводоснабжения;
	+ давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно- эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

* + состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
	+ давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
	+ расход холодной воды (потери и утечки);
	+ соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН.

Экологичность

Питьевая вода, потребляемая населением сельского поселения, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям, описанным в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко, введенных в действие с 01.01.2002.

Технические и технологические проблемы в системе

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении сельского поселения: износ сетей водоснабжения достигает более 10%.

* 1. Система водоотведения

Система водоотведения на территории сельского поселения отсутствует.

* 1.
	2. Система газоснабжения

Система газоснабжения на территории сельского поселения отсутствует.

* 1.
	2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

**Жилищный фонд**

Информация по обеспеченности населения приборами учета воды в настоящий момент 60 %, доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100%, газоснабжение -0%, обеспеченность приборами учета тепловой энергии – 0%.

**Бюджетные и прочие потребители**

Информация по обеспеченности бюджетных и прочих организаций приборами учета воды в настоящий момент 100%, доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100%, газоснабжение – 0%, обеспеченность приборами учета тепловой энергии – 0%.

Необходимо дальнейшее оборудование всех потребителей и организаций приборами учета потребляемых ресурсов.

* 1. Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

* + критерии доступности коммунальных услуг для населения;
	+ показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
	+ величины новых нагрузок;
	+ показатели качества поставляемого ресурса;
	+ показатели степени охвата потребителей приборами учета;
	+ показатели надежности поставки ресурсов;
	+ показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
	+ показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
	+ показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

**Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг** отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

**Охват потребителей услугами** используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

**Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета**, характеризуют сбалансированность систем.

**Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса** характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

**Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения** характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

**Надежность работы объектов** коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

**Ресурсная эффективность** определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

* + обеспечение бесперебойного электроснабжения;
	+ повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;
	+ обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются:

* + обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
	+ повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
	+ улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

* + обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
	+ улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
	+ обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

* + обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
	+ повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
	+ уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
	+ улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе сбора и утилизации (захоронении) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: перевод источников теплоснабжения на более дешевый вид топлива.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

**Электроснабжение:**

* + надежность обслуживания – количество аварий и повреждений

на 1 км сетей в год: на 2025 год 0.1ед./км;

 износ: на 2025 год 10%.

Теплоснабжение:

- надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: на 2025 год 0,1 ед./км;

- износ: на 2025 год не более10%

Водоснабжение:

* удельный вес сетей, нуждающихся в замене: на 2025 год – не более10%.
* потери на 2025г. составят 0.5 тыс. куб. м.

Водоотведение:

* отсутствует;

Газоснабжение: отсутствует;

Сбор и утилизация (захоронение) ТБО:

* продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг: на 2025 год – 8 ч.;
* обеспечение утилизации отходов: на 2025 год –100%.
1. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

* программу инвестиционных проектов в электроснабжении;
* программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;
* программу инвестиционных проектов в водоснабжении;
* программу инвестиционных проектов в водоотведении;
* программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;
* программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;
* программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения до 2025 г. (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **2016-2025 гг.** |
| **Программа инвестиционных проектов в электроснабжении** |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 0 |
| **Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении** |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 0 |
| **Программа инвестиционных проектов в газоснабжении** |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) | 0 |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 0 |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0 |
| **Программа инвестиционных проектов в водоснабжении** |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения | 0 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 0 |
| **Программа инвестиционных проектов в водоотведении** |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 0 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 0 |
| **Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО** |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО | 350 |
| **Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей** |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 0 |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 0 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 0 |
| **Программа установки приборов учета у потребителей** |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах | 0 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 0 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 350т.р. |

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

*Мероприятия*:

* Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;
* Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признаниеправамуниципальнойсобственностинабесхозяйныеобъектынедвижимогоимущества.

*Срок реализации*: 2016-2025гг.

*Необходимый объем финансирования*: данные отсутствуют.

*Ожидаемый эффект*: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

*Мероприятия:*

* Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения.

*Срок реализации*: 2016-2025 гг.

*Необходимый объем финансирования*: данные отсутствуют.

*Ожидаемый эффект*: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и

модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

**Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов»** включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

* проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования системы электроснабжения;
* строительство новых распределительных пунктов.

*Цель проекта*: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

*Технические параметры проекта*: определяются при разработке проектно- сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2025 гг.

*Необходимый объем финансирования*: данные отсутствуют.

**Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения»** включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

* проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования, линий электропередач системы электроснабжения;
* строительство и монтаж новых линий электропередач.

*Цель проекта*: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

*Технические параметры проекта*: определяются при разработке проектно- сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

*Срок реализации проекта*: 2016-2025 гг.

*Необходимый объем финансирования*: данные отсутствуют.

*Ожидаемый эффект*:

* снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

*Срок получения эффекта*: в течение срока полезного использования оборудования.

*Простой срок окупаемости проекта*: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

*Мероприятия:*

* Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации.
* Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

*Срок реализации*: 2016-2025 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

*Ожидаемый эффект*: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

* 1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

*Мероприятия:*

* Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.
* Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признаниеправамуниципальнойсобственностинабесхозяйныеобъектынедвижимогоимущества.

*Срок реализации*: 2016-2025 гг.

*Необходимый объем финансирования*: данные отсутствуют.

*Ожидаемый эффект*: при развитии централизованной системы теплоснабжения организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно- энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

*Мероприятие:*

* Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения.

*Срок реализации*: 2016-2025 гг.

*Необходимый объем финансирования*: данные отсутствуют.

*Ожидаемый эффект*: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и

модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

**Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии»** включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения.

*Цель проекта*: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

*Технические параметры проекта*: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

*Срок реализации проекта*: 2016-2025 гг.

*Необходимый объем финансирования*: данные отсутствуют.

*Ожидаемый эффект*:

* Повышение надежности работы котельных.

*Общий ожидаемый эффект*: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

*Срок получения эффекта*: в течение срока полезного использования оборудования.

*Срок окупаемости проекта*: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

**Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)»** включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

* Строительство новых сетей теплоснабжения;
* строительство сетей отопления и ГВС.

*Цель проекта*: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

*Технические параметры проекта*: определяются при разработке проектно- сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

*Срок реализации проекта*: 2016-2025 гг.

*Необходимый объем финансирования*: данные отсутствуют.

*Срок получения эффекта*: в течение срока полезного использования оборудования.

*Срок окупаемости проекта*: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

*Мероприятия:*

* Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;
* Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

*Срок реализации*: 2016-2025 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

*Ожидаемый эффект*: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

* 1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

*Мероприятия:*

* Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировкуводы.
* Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признаниеправамуниципальнойсобственностинабесхозяйныеобъектынедвижимогоимущества.

*Срок реализации*: 2016-2025гг.

*Необходимый объем финансирования*: данные отсутствуют.

*Ожидаемый эффект*: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

*Мероприятия отсутствуют.*

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной

реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

**Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения»** включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- Замена сетей водоснабжения;

- Установка приборов учета;

*Цель проекта*: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

*Технические параметры проекта*: определяются при разработке проектно- сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

*Срок реализации проекта*: 2025 г.

*Необходимые капитальные затраты*: данные отсутствуют.

*Ожидаемый эффект*: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

*Срок получения эффекта*: в течение срока полезного использования оборудования.

**Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений»** включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

* Замена водопроводных сетей;
* Замена аварийных участков существующей водопроводной сети;
* Прокладка новых сетей водопровода из полиэтиленовых труб;

*Цель проекта*: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

*Технические параметры проекта*: определяются при разработке проектно- сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

*Срок реализации проекта*: 2015-2025 гг.

*Необходимый объем финансирования*: данные отсутствуют.

*Ожидаемый эффект:*

* Снижение потерь;
* Повышение качеств аводы.

*Срок получения эффекта*: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

*Простой срок окупаемости проекта*: проект программы направлен

на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

*Мероприятия:*

* Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения.
* Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

*Срок реализации*: 2016-2025 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

*Ожидаемый эффект*: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

* 1. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

* 1. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Система газоснабжения в сельском поселении отсутствует.

* 1. Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

*Мероприятия:*

* Мероприятия не предусматриваются.

*Срок реализации*: данные отсутствуют.

*Необходимый объем финансирования*: данные отсутствуют.

*Ожидаемый эффект*: при развитии системы утилизации ТБО на территории сельского поселения организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно- энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

*Мероприятия:*

* Разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения.
* Разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО.

*Срок реализации*: 2015-2025 гг.

*Ожидаемый эффект*: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

* создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;
* полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды сельского поселения;
* качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

*Необходимый объем финансирования*: данные отсутствуют.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

**Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий»** включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

* Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в поселениях.
* Ликвидация несанкционированных свалок.
* Очистка земель на территории сельского поселения, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок.

*Цель проекта*: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

*Технические параметры проекта*: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

*Срок реализации проекта*: 2015-2025 гг.

*Необходимый объем финансирования*: данные отсутствуют.

*Ожидаемый эффект*: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

* Снижение экологического ущерба;
* снижение площади загрязнения земель отходами производства

и потребления;

* возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

*Мероприятия:*

* Разработка нормативно-правового обеспечения.
* Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

*Срок реализации*: 2016-2025 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией сельского поселения.

*Ожидаемый эффект*: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

*Мероприятия:*

* Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

*Цель проекта*: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

*Срок реализации*: 2016-2025 гг.

*Необходимый объем финансирования*: данные отсутствуют.

*Ожидаемый эффект*: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

* повышение общественной активности граждан путем вовлечение их

в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

* повышение экологической культуры населения;
* увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.
	1. Программа реализации ресурсосберегающих проектов
	2. у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

* Проведение энергетического аудита;
* разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;
* повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;
* мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;
* мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;
* организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения составляет 0 тыс. руб. (данные отсутствуют), в т. ч. по источникам финансирования:

* бюджет сельского поселения – данные отсутствуют;
* внебюджетные источники – данные отсутствуют.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

* экономия электрической энергии – данные отсутствуют;
* экономия воды – данные отсутствуют.
	1. Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

*Жилой сектор:*

* установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют;
* установка приборов учета потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют;
* установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют.

Объем финансирования Программы - данные отсутствуют.

1. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
	1. Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

* 1. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 1 этап 2016-2025 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2016-2025 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Республики Коми.

* 1. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

* 1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.
	2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

* 1. Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Кужба» на период 2016-2025 годы

**Разработчик: Администрация сельского поселения «Кужба»**

Юридический адрес: 168066, Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Кужба. ул. Центральная, д.138.

Фактический адрес: 168066, Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Кужба. ул. Центральная, д.138.